

Руководство по эксплуатации трехполосного предусилителя для бас-гитары Easy Amp-B01

V2.0

Оглавление

[Меры предосторожности 3](#_Toc84929372)

[Общие сведения 3](#_Toc84929373)

[Схема подключения 4](#_Toc84929374)

[Включение 5](#_Toc84929375)

[Возможные неисправности 5](#_Toc84929376)

# Меры предосторожности

* Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности.
* После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением усилитель необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 минут.
* Оберегайте гитару с усилителем от падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.
* Отключайте преамп с помощью выключателя, если он не эксплуатируется в течение длительного периода времени.
* Не открывайте - внутри устройства нет частей, обслуживаемых пользователем. В случае наличия в устройстве обслуживаемых пользователем частей (например, наличие секции со сменной батареей/аккумулятором), пользователь должен самостоятельно контролировать состояние обслуживаемых частей и производить их замену/обслуживание/утилизацию согласно инструкции производителя


# Общие сведения

Гитарный полупроводниковый предусилитель выполненный в формате встраиваемой печатной платы, предназначен для модуляции гитарного сигнала в соответствии с желаниями пользователя.


# Схема подключения

Во избежание нежелательных поломок, установка предусилителя должна производиться квалифицированными мастерами предназначенным для этого инструментом

**Классическая схема подключения:**




**“Удобная” схема подключения** – Полезно при установке преампа в гитары с вынесенным джеком далеко от темброблока



# 

При сборке обратите внимание на подключение питания. При подключении уже спаянных проводов, проверьте расположение маркера коннектора. Он должен быть подключен к контакту OUT **вне зависимости** от цветовой маркировки проводов.



Так же обратите внимание на наличие контактов-перемычек на лицевой части платы – они служат для выбора режима работы первичного усиления. Если у Вас активные звукосниматели (или же пассивные датчики с большим уровнем выходного сигнала), рекомендуется замкнуть контакты с левой стороны около буквы А, в ином случае, нужно замкнуть контакты с правой стороны (см. фото)



# Включение

Вставьте источник питания формата 6F22(Крона 9В) Вставьте джек гитарного шнура в гнездо гитары. Включение происходит автоматически. Возможны посторонние шумы при резком переключении. Предусилитель готов к работе.

# Возможные неисправности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Немного подгружает | Батарейка разряжена | Замените батарейку |
| Большой выхлоп у датчиков | Замените датчики |
| Понизьте громкость |
| Слишком малый импеданс наушников | Попробуйте другие наушники |
| Нету звука. | Преамп выключен | Включите преамп |
| Батарейка разряжена | Замените батарейку |
| Громкость стоит на минимуме | Увеличьте громкость |
| Контакты выбора режима усиления не замкнуты | Замкнуть необходимые |
| Шипение | Нестандартный источник питания | Замените источник питания |